{
  "version": 2,
  "name": "Sub1mm_Endmill",
  "shape": "endmill.fcstd",
  "parameter": {
    "Chipload": "0.00 mm",
    "CuttingEdgeHeight": "4.00 mm",
    "Diameter": "0.81 mm",
    "Flutes": "0",
    "Length": "35.00 mm",
    "Material": "HSS",
    "ShankDiameter": "3.00 mm",
    "SpindleDirection": "Forward"
  },
  "attribute": {}
}